 **Памятка** 

**по правилам пользования газом в быту**

Газ - это вещество без цвета и запаха. Для придания ему запаха с целью сигнала об утечке, в него добавляется одорант, который придает газу специфический запах. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низких местах, при утечке способен образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Кроме того пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ:**

**При нормальном горении газа:**

 пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубовато-зелёным оттенком высотой 2-2,5 см.

**При ненормальном горении газа:**

- из-за недостатка воздуха, пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека;

- из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки.

Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства.

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ:**

Наиболее опасный сбой в работе газового котла – это произвольное потухание всех горелок, включая запальник. Это вызовет скопление газа в помещении, что увеличит опасность взрыва. Причинами такого сбоя могут стать:

- падение давления газа в газопроводе ниже предельно допустимого значения или кратковременное прекращение поступления газа;

- отсутствие тяги в дымоходе;

- пропажа питающего напряжения;

- погасание запальника.

Действия в аварийных ситуациях должны быть однозначными – прекращение подачи газа к горелкам котла вручную или автоматически.

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ:**

**Запрещается:**

- привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);

- сушить белье и волосы над зажженной плитой;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не контроли­рующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использовать­ся только мыльная эмульсия);

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа;

- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха;

- использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- хранить запасные баллоны;

- запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализиро­ванными организациями.

**Меры безопасности:**

Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ сжигает кислород поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечива­лась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;

**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:**

При обнаружении запаха газа в квартире, подвале, подъезде, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

- принять меры к эвакуации людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

**ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ**

Аварийная газовая служба: 04

Единая служба спасения: 01, 112

Единая дежурно-диспетчерская служба Каменского городского округа: 32-26-45; 89521356060

МКУ «Центр защиты населения Каменского городского округа»